<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Space War</text>
<text>SIDE 2</text>
<text>VC8E+Input</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>V2</text>
<wire x1="-2.54" y1="147.32" x2="-25.4" y2="147.32" width="0.6858" layer="20"/>
<text>LEDGE</text>
<text>Long</text>
<text>Short</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>POLARITY</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="C063-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="NC1">
<description>NC Jumper, circular lobes</description>
</package>
<package name="RCA">
<description>&lt;b&gt;Cinch Einbauprintbuchse&lt;/b&gt;, ( RCA Jack ) RM 7.5 x 10 mm&lt;p&gt;
Artikel-Nr.: 736880 - 49&lt;br&gt;
Source: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/736880-da-01-de-Cinch-Einbaubuchse.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C150-054X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-17">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<description>5V CPLD w/ISP 

32 Macrocell, low power w/ISP, 5V</description>
<packages>
<package name="S84">
<description>&lt;b&gt;84 Pin PLCC Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M251">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors, distributor Buerklin, 11G702</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in Single Inline Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL10">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF"/>
<element name="OMNIBUS" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value="QUAD"/>
<element name="C2" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C4" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C6" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-17" value="TPSQPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-17" value="TPSQPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C9" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C15" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/15" value="39.2K 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="dec-con" package="C063-025X075" value="470pF"/>
<element name="C33" library="rcl" package="C102-043X133" value=".033uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/15" value="31.6K 1%"/>
<element name="C34" library="rcl" package="C102-043X133" value=".022uF"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/15" value="24.3K 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="dec-con" package="C063-025X075" value="220pF"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/15" value="19.6K 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/15" value="6.81K 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/15" value="33.2K 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="dec-con" package="C063-025X075" value="220pF"/>
<element name="C38" library="rcl" package="C150-054X183" value="1300pF"/>
<element name="C39" library="rcl" package="C102-043X133" value="4700pf"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO5" value="PN3569">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W3" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="W4" library="rcl" package="0207/10" value="open"/>
<element name="W5" library="rcl" package="0207/10" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="dec-con" package="DEC40PINH" value="Video Out"/>
<element name="W8" library="rcl" package="0207/10" value="open">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R78" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R79" library="rcl" package="0207/10" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R80" library="rcl" package="0207/10" value="1.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R81" library="rcl" package="0207/10" value="6.81K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R82" library="rcl" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R83" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R84" library="rcl" package="0207/10" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R85" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R86" library="rcl" package="0207/10" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R87" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C63" library="dec-con" package="C063-025X075" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C64" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C65" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF"/>
<element name="Q13" library="transistor" package="TO5" value="PN3569">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q14" library="transistor" package="TO5" value="MPS6534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q31" library="transistor" package="TO5" value="2N5087">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E3" library="atmel-cpld" package="S84" value="ATF150X84">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="J3" library="dec-con" package="NC1" value="JUMPER-NC1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="dec-con" package="NC1" value="JUMPER-NC1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ISP" library="con-harting-ml" package="ML10" value="ISP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E5" library="maxim" package="DIL20" value="MX7545JN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="61K1015"/>
<attribute name="MPN" value="MX7545JN+"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E6" library="linear" package="DIL08" value="LT1112N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="dec-con" package="C063-025X075" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E7" library="maxim" package="DIL20" value="MX7545JN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="61K1015"/>
<attribute name="MPN" value="MX7545JN+"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E8" library="linear" package="DIL08" value="LT1112N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="dec-con" package="C063-025X075" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C24" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch" package="M251" value="INTENS"/>
<element name="DELAY" library="switch" package="M251" value="DELAY"/>
<element name="J2" library="dec-con" package="DEC40PINH" value="Digital In"/>
<element name="RN1" library="resistor-sil" package="SIL10" value="1K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C16" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C21" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="dec-con" package="C063-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X" library="dec-con" package="RCA" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y" library="dec-con" package="RCA" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z" library="dec-con" package="RCA" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35A" library="rcl" package="C102-043X133" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/15" value="12.1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC" library="crystal" package="DIL08S" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC1" library="crystal" package="DIL14S" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS122N"/>
<element name="E15" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS122N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="BAT42">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="OMNIBUS" pad="AC2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AT1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BT1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BC2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CC2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CT1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DT1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DC2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AF1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AF2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AN1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AN2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AT2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BC1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BF1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BF2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BN1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BN2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BT2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DC1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DF1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DF2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DN1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DN2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DT2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CT2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CN2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CN1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CF2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CF1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CC1"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="E"/>
<contactref element="J1" pad="H"/>
<contactref element="J1" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="M"/>
<contactref element="J1" pad="P"/>
<contactref element="J1" pad="U"/>
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="J1" pad="W"/>
<contactref element="J1" pad="Y"/>
<contactref element="J1" pad="AA"/>
<contactref element="J1" pad="CC"/>
<contactref element="J1" pad="EE"/>
<contactref element="J1" pad="MM"/>
<contactref element="J1" pad="KK"/>
<contactref element="J1" pad="HH"/>
<contactref element="J1" pad="PP"/>
<contactref element="J1" pad="J"/>
<contactref element="J1" pad="F"/>
<contactref element="J1" pad="N"/>
<contactref element="J1" pad="V"/>
<contactref element="J1" pad="BB"/>
<contactref element="C65" pad="2"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="19"/>
<contactref element="E3" pad="32"/>
<contactref element="E3" pad="42"/>
<contactref element="E3" pad="47"/>
<contactref element="E3" pad="59"/>
<contactref element="E3" pad="72"/>
<contactref element="E3" pad="82"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="15"/>
<contactref element="E6" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="2"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="15"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="E8" pad="3"/>
<contactref element="C43" pad="-"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="A"/>
<contactref element="J2" pad="C"/>
<contactref element="J2" pad="E"/>
<contactref element="J2" pad="H"/>
<contactref element="J2" pad="K"/>
<contactref element="J2" pad="M"/>
<contactref element="J2" pad="P"/>
<contactref element="J2" pad="U"/>
<contactref element="J2" pad="S"/>
<contactref element="J2" pad="W"/>
<contactref element="J2" pad="Y"/>
<contactref element="J2" pad="AA"/>
<contactref element="J2" pad="CC"/>
<contactref element="J2" pad="EE"/>
<contactref element="J2" pad="MM"/>
<contactref element="J2" pad="KK"/>
<contactref element="J2" pad="HH"/>
<contactref element="J2" pad="PP"/>
<contactref element="RN1" pad="10"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="X" pad="1@1"/>
<contactref element="X" pad="1"/>
<contactref element="X" pad="1@2"/>
<contactref element="Y" pad="1@1"/>
<contactref element="Y" pad="1"/>
<contactref element="Y" pad="1@2"/>
<contactref element="Z" pad="1@1"/>
<contactref element="Z" pad="1"/>
<contactref element="Z" pad="1@2"/>
<contactref element="OSC" pad="4"/>
<contactref element="OSC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E15" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AA2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BA2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CA2"/>
<contactref element="E1" pad="16"/>
<contactref element="E2" pad="16"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="Q31" pad="1"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="SS"/>
<contactref element="J1" pad="UU"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="SS"/>
<contactref element="J2" pad="UU"/>
<contactref element="E5" pad="18"/>
<contactref element="E7" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="OSC" pad="8"/>
<contactref element="OSC1" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E15" pad="14"/>
<contactref element="E15" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E15" pad="5"/>
<contactref element="E15" pad="4"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="OMNIBUS" pad="AB2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="BB2"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="CB2"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="R84" pad="1"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="DB2"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DV1"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DU1"/>
<contactref element="E3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!ERASE_INTERVAL">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="NN"/>
</signal>
<signal name="!WRITE_THRU">
<contactref element="J1" pad="JJ"/>
<contactref element="E3" pad="60"/>
</signal>
<signal name="!CHAN">
<contactref element="J1" pad="Z"/>
<contactref element="E3" pad="57"/>
</signal>
<signal name="!COL_RED">
<contactref element="J1" pad="DD"/>
<contactref element="E3" pad="56"/>
</signal>
<signal name="!ERASE">
<contactref element="J1" pad="FF"/>
<contactref element="E3" pad="58"/>
</signal>
<signal name="!NON_STORE">
<contactref element="J1" pad="LL"/>
<contactref element="E3" pad="80"/>
</signal>
<signal name="!MD7">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BP1"/>
<contactref element="E3" pad="39"/>
</signal>
<signal name="!MD3">
<contactref element="OMNIBUS" pad="AP1"/>
<contactref element="E3" pad="50"/>
</signal>
<signal name="!MD4">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BK1"/>
<contactref element="E3" pad="44"/>
</signal>
<signal name="!MD5">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BL1"/>
<contactref element="E3" pad="41"/>
</signal>
<signal name="!MD8">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DK1"/>
<contactref element="E3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!MD6">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BM1"/>
<contactref element="E3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="!PAUSE">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CD1"/>
<contactref element="E3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CL1"/>
<contactref element="E3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DM1"/>
<contactref element="E3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="!MD9">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DL1"/>
<contactref element="E3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DP1"/>
<contactref element="E3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CR1"/>
<contactref element="E3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CH2"/>
<contactref element="E3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="!B_DIXY">
<contactref element="E3" pad="55"/>
<contactref element="E15" pad="1"/>
<contactref element="E15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!INTERRUPT">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CP1"/>
<contactref element="E3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CS1"/>
<contactref element="E3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!LD_DEL">
<contactref element="E3" pad="81"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!DEL_1">
<contactref element="E3" pad="84"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="E15" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!DLY_DONE">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="63"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CE1"/>
<contactref element="E3" pad="31"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="OMNIBUS" pad="CH1"/>
<contactref element="E3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="INTENS">
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="COLOR">
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="E3" pad="61"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="E15" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="E15" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="15"/>
<contactref element="C35A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C35A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RED_DELAY">
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="51"/>
</signal>
<signal name="GRN_DELAY">
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="E3" pad="54"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SET_DONE">
<contactref element="E3" pad="52"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="W3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="W4" pad="1"/>
<contactref element="W3" pad="2"/>
<contactref element="DELAY" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="W4" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="DELAY" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DI04">
<contactref element="E3" pad="67"/>
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DI07">
<contactref element="E3" pad="70"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="E7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DI06">
<contactref element="E3" pad="69"/>
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DI05">
<contactref element="E3" pad="68"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DI03">
<contactref element="E3" pad="65"/>
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="Z_AXIS">
<contactref element="J1" pad="X"/>
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="Z" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X_ANALOG">
<contactref element="J1" pad="D"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y_ANALOG">
<contactref element="J1" pad="L"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="Y" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$153">
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="Q31" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$156">
<contactref element="Q14" pad="3"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="C65" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$157">
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="Q14" pad="1"/>
<contactref element="Q13" pad="1"/>
<contactref element="R87" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$158">
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="W5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$159">
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="W8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$160">
<contactref element="Q13" pad="2"/>
<contactref element="R83" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$162">
<contactref element="Q13" pad="3"/>
<contactref element="R82" pad="1"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCCINT">
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="43"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="26"/>
<contactref element="E3" pad="38"/>
<contactref element="E3" pad="53"/>
<contactref element="E3" pad="66"/>
<contactref element="E3" pad="78"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="OMNIBUS" pad="AR1"/>
<contactref element="E3" pad="49"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="OMNIBUS" pad="AU1"/>
<contactref element="E3" pad="46"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="OMNIBUS" pad="AV1"/>
<contactref element="E3" pad="45"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BU1"/>
<contactref element="E3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BR1"/>
<contactref element="E3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BS1"/>
<contactref element="E3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="OMNIBUS" pad="BV1"/>
<contactref element="E3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DS1"/>
<contactref element="E3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DR1"/>
<contactref element="E3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="ISP" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="E3" pad="71"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="E3" pad="62"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="E3" pad="23"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DI02">
<contactref element="E3" pad="64"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="OMNIBUS" pad="DA2"/>
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="C43" pad="+"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DI08">
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="73"/>
</signal>
<signal name="DI09">
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="E7" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="74"/>
</signal>
<signal name="DI10">
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="E3" pad="75"/>
</signal>
<signal name="DI11">
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="76"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="20"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E8" pad="2"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="20"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!LOAD_X">
<contactref element="E3" pad="77"/>
<contactref element="E5" pad="16"/>
<contactref element="E5" pad="17"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!LOAD_Y">
<contactref element="E3" pad="79"/>
<contactref element="E7" pad="16"/>
<contactref element="E7" pad="17"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DEL_1">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="E15" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DELAY" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="Z"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D00">
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="B"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D01">
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="D"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D02">
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="F"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D03">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="J"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D08">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="V"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D09">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="X"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="BB"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="E3" pad="48"/>
<contactref element="OMNIBUS" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="N$154">
<contactref element="W5" pad="2"/>
<contactref element="R83" pad="1"/>
<contactref element="W8" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="Q31" pad="3"/>
<contactref element="R84" pad="2"/>
<contactref element="Q14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="E3" pad="83"/>
<contactref element="OSC1" pad="8"/>
<contactref element="OSC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="E5" pad="19"/>
<contactref element="E7" pad="19"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
